
**Инструкция пользователя**

**Автомобильный регистратор SC-201**





**Технические характеристики:**

Дисплей: 2,5 дюйма.

Камера 1.3MP

Встроенный микрофон

Поддерживаемые разрешения: VGA(640\*480)/ D1(720\*480)/ SXGA(1280\*1024)

Скорость записи: 30к/с

Угол обзора:120°

Поддержка SDHC/MMC карт памяти до 32 Гб

Запись при подаче питания, по детектору, постоянно, циклично

Режим "фото"

Встроенный аккумулятор

Формат записи: \*.avi

Видео кодек сжатия: H.264.

**Комплектация:**

Инструкция пользователя

USB шнур

Кронштейн

Автомобильное зарядное устройство

**Основные функциональные возможности**

Автомобильный регистратор данной серии поддерживает такие функциональные возможности, как:

- Режим видео съемки

- Режим фото

- Режим воспроизведения записей

1. Режим видео съемки

Нажмите кнопку «rec» для начала записи видео или вставьте автомобильное зарядное устройство, при этом автомобильный регистратор автоматически начнет запись.

(Примечание: Перед использованием вставьте SD карту памяти.) Для остановки записи нажмите еще раз «rec».

1. Режим фото

Для перехода в режим «фото» вам необходимо нажать кнопку «mode». Для возврата в режим видео съемки нажмите на кнопку «mode» два раза.

1. Режим воспроизведения записей

Для перехода в режим воспроизведения записей из режима видео съемки нажмите на кнопку «mode» два раза. Для выбора клипа для воспроизведения используйте кнопки UP и DOWN.

Для начала воспроизведения выбранного клипа нажмите на кнопку «rec».

Для удаления видеозаписей перейдите в режим просмотра видеозаписей. Далее выберите файл который хотите удалить при помощи кнопок UP/DOWN. Нажмите на кнопку «menu» выберите «удалить» и подтвердите удаление, нажав на кнопку «rec».

**Настройка параметров меню**

Для входа в меню нажмите соответствующую кнопку «menu». Меню состоит из двух подменю, для перемещения между подменю нажмите еще раз кнопку «menu». Для перемещения по пунктам меню используйте кнопки UP/DOWN. Для изменения параметров выбранного пункта меню используйте кнопку «rec».

1. Разрешение видео: 1280\*960/640\*480/320\*240
2. Отображение даты/времени: позволяет скрывать или отображать время и дату при видеозаписи, а так же при воспроизведении файлов. Для скрытия даты/времени выберите «close».
3. Запись по детекции движения. Позволяет автоматически начинать запись при обнаружении какого-либо движения.
4. Цикличная запись: автомобильный регистратор будет вести запись по циклам: 1 минута/2 минуты/3 минуты/4 минуты/5 минут/10 минут/15 минут
5. Форматирование карты памяти.
6. Выбор языка
7. Время автоматического отключения. Если регистратор не используется на протяжении выставленного вами времени, то он автоматически отключится.
8. Установка заводских настроек.
9. Установка даты и времени

При подключении регистратора к компьютеру, он определится как флешь накопитель. Запись идет в формате \*.avi, поэтому вы с легкостью сможете просмотреть записи при помощи обычного плеера установленного на ваш компьютер.